QuickCoating - 저렴한 가격의 고성능 분체도장기계

각종 금속제품 특히 자동차 부품이나, 기계부품, 공구 또는 의료기 부품 등의 분체 도장을 가장 빠르고 완벽하게 할 수 있을 뿐만 아니라, 에너지 절약형 (전기소모량 20왓트)이며 기계 한 대 설치에 1 평방미터의 공간이면 충분하고 특별한 기술이 없는 작업자도 설치 및 작업을 간편하고 쉽게 할 수 있는 획기적인 독일완제품 QuickCoating machine이 품질향상과 원가절감에 크게 기여할 것입니다.

quickcoating on Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCkzc1W-aTM5AO0JWKFKcP1g

지금까지 개발된 정전기를 이용한 분체도장 장비는 에너지 소비가 많고 분체도료의 로스 또한 심할 뿐만 아니라 장비 가격이 비싸고 설치공간도 넓어야 하지만, 세계 유일의 독특한 기술로 제작한 QuickCoating 분체 도장기계는

• 빠르고

• 효율적이며

• 친환경인 동시에

• 거의 소음이 없고

• 설치 공간이 작으며

• 가격이 매우 저렴하여 분체도장의 새로운 길을 열어 놓았다고 평가받습니다.

파우더 코팅의 접착력을 최고도로 높일 수 있는 QuickCoating 만의 기술은 코팅 두께를 원하는 대로 (40 ~ 300 µm) 조정 가능하며 파우더 로스 율을 거의 제로로 만들어주고 크고 작은 모든 종류의 금속부품을 가장 빠르고 (10~20초) 완벽하게 코팅해 드립니다.

더욱이, 기술적으로 어려운 Teflon, Halar, Rilsan, Ceramics, Talc 또는 Nano-Powder 까지도 쉽게 작업할 수 있습니다.

작업변경 시간도 5분 이내로 단축할 수 있고, 거의 무소음에 가깝고 파우더 가루가 날리지 않으므로 깨끗하고 조용한 사무실에도 설치해서 사용할 수 있습니다.

벽에 붙어있는 소켙에 연결하여 Switch On하면 바로 작동시킬 수 있는 이 시대 최고의 완벽하고 경제적인 분체도장 기계가 QuickCoating입니다.

Made in Germany by EDRA

문의: grinil@naver.com Greg Kim – QuickCoating Korea Sales Representative

(견본 테스트 의뢰하여 결과 확인한 다음에 주문할 것을 권해 드립니다.)